	O P E R A T I V N Í       K A R T A
	STUPEŇ POPLACHU
I



CHS
Kladno

	OBJEKT:  Mateřská škola
PROVOZOVATEL: Město Kladno, IČ: 01010101 
	

	ADRESA:     Kladno, Jana Palacha 1970
[bookmark: _GoBack]GPS:             50.1428769N, 14.0944197E
	

	PROVOZ:    Pracovní doba:  Po- Pá    6:30 - 16:00
                Kontakt: 777 000 000 – Bc. Jana Nováková, ředitelka MŠ
	

	OBSAZENÍ OSOBAMI:        65 dětí, 16 zaměstnanců
	

	PŘÍJEZD Z:
	ul. Zdeňka Petříka
	OMEZENÍ:
	průjezdná výška: 4 m, nosnost mostu 25 t, 



C H A R A K T E R    O B J E K T U

	ÚČEL STAVBY
	Mateřská škola, věk dětí 2 až 6 let
	PODLAŽÍ:
	1. PP – 1. NP

	PŮDORYS (m):
	12 X 16
	KONSTRUKCE OBJEKTU: NEHOŘLAVÁ 
	ÚNIKOVÉ CESTY:
	1

	CELKOVÁ VÝŠKA (m):
	5
	STĚNY:
	Porotherm
	PŘÍČKY:
	sádrokarton
	VÝTAHY:
	[image: ]     1 X 

	ZASTAVĚNÁ PLOCHA (m2):
	137
	STROPY:
	beton
	STŘECHA:
	Dřevěná konstrukce, betonová taška
	TYP ÚNIKOVÉ CESTY:
	CHÚC A
1

	POŽÁRNÍ ÚSEKY:
	učebny, kanceláře, kotelna

	!!!     N E B E Z P E Č Í     !!!

	[image: ]
	20 l benzin natural – skladováno v místnosti dílna školníka -1.PP, 1 x plechový kanystr; 
hasivo: prášek, pěna

	[image: ]
	NE

	[image: ]
	15 polí 3x12 m o výkonu 25 kWp; vypínač silové části je v technické místnosti
hasivo: prášek, CO2

	U Z Á V Ě R Y    M É D I Í   /   P O Ž Á R N Ě    B E Z P E Č N O S T N Í    Z A Ř Í Z E N Í

	[image: ]
	V kotelně po pravé straně
	[image: ] 
	Šachta před vstupem do objektu
	[image: ]
	NE

	[image: ]
	[image: ][image: ]Vstupní chodba do objektu                                           NE                        Vstupní chodba do objektu                                                                     

	PBZ
* nehodící se smaž
	[image: ][image: ]              U vjezdové brány                            místnost „ŘEDITELNA“
      
*EPS          *ZDHPP         * APZ          *ZDP          *SHZ          *PSHZ          *ZOKT          *PK       

	V O D N Í    Z D R O J E    A   H A S E B N Í    L Á T K Y 

	[image: ]
	[bookmark: _Hlk57136053]V ulici Jana Palacha – průtok 4 l.s-1, GPS:  50.1435578N, 14.0941300E
Požární nádrž – 100 m3   GPS:  50.1435578N, 14.0941300E

	D O P O R U Č E N Í    P R O    V E L I T E L E    Z Á S A H U



ZNALOST O OBJEKTU MÁ: Zdeněk Svoboda, mob.: 773 000 000, školníkZnalost o objektu má: Ing. Dušan Jičínský, mob.: 707 700 600

Zpracoval: 							Schválil:

Po vypnutí CENTRAL STOP dojde k odpojení vzduchotechniky a sjetí výtahů do přízemí.
Po vypnutí TOTAL STOP dojde k odpojení nouzového osvětlení, odemknou se všechny elektronické zámky dveří


[bookmark: _Hlk57135737]Uvádět pouze podstatné informace (vhodné předem konzultovat s místně příslušným vedoucím 
pracoviště IZS a služeb ÚO HZS).


SCHVÁLIL
JMÉNO A PŘIJMENÍ
FUNKCE
PODPIS
DATUM


ZPRACOVAL
JMÉNO A PŘIJMENÍ 
ČÍSLO OSVĚDČENÍ
PODPIS
DATUM
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        (evakuační výtah dle ČSN 730802 a 730804)             (požární výtah dle ČSN EN 81-72)    
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[image: ]	Vedlejší uzávěr topení
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[image: ] 		Nebezpečí – nádoby pod tlakem
- Obsahuje plyn pod tlakem, při zahřívání může dojít k výbuchu
- Zchlazený plyn, může způsobit popáleniny nebo poškození chladem
- Rozpuštěný plyn
                            - I běžně bezpečné druhy plynů mohou být nebezpečné, když jsou pod tlakem.


[image: ]		Nebezpečí výbuchu 
- výbušniny a látky, u nichž může dojít k samovolné reakci, a organické peroxidy, které při    
  zahřátí mohou způsobit výbuch.


[image: ]		Nebezpečí – hořlavé plyny, aerosoly, kapaliny a pevné látky:
- Látky a směsi, které jsou schopny samovolného záhřevu
- Samozápalné kapaliny a pevné látky, které se při styku se vzduchem mohou vznítit
- Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny
- Látky nebo organické peroxidy, u nichž může dojít k samovolné reakci, a při ohřevu se mohou 
  vznítit
[image: ]
Nebezpečí – oxidující plyny, pevné látky a kapaliny, které mohou způsobit nebo zesílit požár a výbuch.


[image: ]Nebezpečí – zdraví poškozující látka
- karcinogenní
- Má vliv na schopnost reprodukce a na plod
- Způsobuje mutace
- Má vliv na dýchací cesty – při vdechnutí může způsobit alergii, astma nebo dýchací potíže
- Je toxická pro určité orgány
- Existuje riziko vdechnutí – v případě spolknutí či vdechnutí může mít smrtelné nebo škodlivé 
  následky
[image: ]
Nebezpečí  
· Látka výrazně toxická při styku s kůží, při vdechnutí či polknutí může způsobit smrt


[image: ]Nebezpečí – toxicita
- Výrazná toxicita (zdraví nebezpečné)
- Má vliv na kůži – podráždění kůže a očí
- Dráždí dýchací cesty
- Omamná látka – způsobuje ospalost a závratě
- Poškozuje ozonovou vrstvu


[image: ]Nebezpečí – látka riziková pro životní prostředí a toxická pro vodní prostředí.
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      podzemní požární hydrant

      hlavní vypínač elektrického proudu

      hlavní uzávěr vody
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	MĚŘÍTKO:
1:1000
	NÁZEV:
Mateřská škola Neználek                                                                                                      
	S I T U A C E

	
	
	

	SCHVÁLIL:
Ing. Karel Novák                                              ředitel MŠ Neználek
	ZPRACOVAL:
Ing. Josef Novák Z-OZO 111/0000         
datum: 1. 1. 2020
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	MĚŘÍTKO:          
1 : 100
	NÁZEV:                                  
Mateřská škola Neználek                                                                                                      
	1. NP

	SCHVÁLIL:  
Ing. Karel Novák 
ředitel MŠ Neználek                                   
	ZPRACOVAL:
Ing. Josef Novák Z-OZO 111/0000         
datum: 1. 1. 2020
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[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]	https://www.hzscr.cz/clanek/narizeni-kraje-soubory-ke-stazeni.aspxLegenda:

       PHP

[image: ]požární úsek
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